ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

1. До розжига газовой плиты необходимо проветрить помещение.

2. Открыть кран перед плитой.

3. Зажечь спичку, поднести ее к горелке плиты. Нажав на ручку крана горелки, открыть его. В аналогичной последовательности зажигается газ на остальных горелках. Для розжига горелок не рекомендуется применять электрические или кремниевые зажигалки.

4. Если пламя проскакивает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран этой горелки и снова ее зажечь через некоторое время. При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное, с голубовато-зеленым оттенком, высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. При ненормальном горении газа:

•из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека;

•из-за избытка воздуха - пламя стремится оторваться от горелки. Регулировку режима горения производит газораспределительная организация, осуществляющая техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

5. Перед пользованием духовым шкафом его следует проветрить неоднократным открыванием и закрыванием дверки шкафа плиты.

6. Розжиг горелок духового шкафа производится через соответствующее окно путем поднесения огня с одновременным открытием крана духовки. Газ должен гореть во всех отверстиях горелок.

7. Для отключения газовой плиты необходимо закрыть кран у плиты, а затем кран на газопроводе перед плитой.

Запрещается эксплуатировать газовую плиту если: •не проверена исправность вентиляционных каналов;

•неисправен и ненадежно закреплен термоуказатель;

•присутствуют механические повреждения решетки стола, создающие неустойчивое положение посуды;

•не фиксируется дверка духового шкафа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Использовать газовые плиты для обогрева помещения.

2. Загромождать посторонними предметами газопровод и газовую плиту.

3. Самостоятельно менять место установки газовой плиты.

4. Устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами.

5. Самостоятельно ремонтировать газовую